**华新水泥（鄂州）有限公司清洁生产审核排污公示**

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》（环保部令38号）、《“十四五”全国清洁生产推进方案》（发改环资[2021]1524号）、《省生态环境厅关于发布湖北省2023年度清洁生产审核重点企业名单的通知》等有关规定，我公司在2023年实施强制性清洁生产审核工作，现按要求依托鄂州市生态环境局向公众公示我公司产排污状况，具体见下表所示：

清洁生产审核排污状况公示情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 企业地址 | 企业主要产品及产量 | 产生主要污染物种类 | 污染物产生环节和地点 | 污染物排放浓度及达标情况 | 污染物排放总量 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企业使用有毒有害物质情况 | 企业排放有毒有害物质情况 |
| 华新水泥（鄂州）有限公司 | 鄂州市华容区段店镇孙彭村内 | 年产200万吨水泥粉磨能力 | 废水 | 生活污水 | 附表1 | 附表1 | 厂区污水站处理后回用不外排 | 无有毒有害物质的使用 | 无有毒有害物质的排放 |
| 废气 | 生产环节产生的颗粒物 | 附表2 | 附表2 | 收集后经排气筒排放 |
| 噪声 | 主要生产设备 | 附表3 | 附表3 | 厂界噪声 |

请社会各界对我公司实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。

公示时间：自公示起7个工作日

联系人：李敏 电话：15272208198

附表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口名称 | 污水排放量 (m3/a) | 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/l） | 实际处理后浓度（mg/l） | 许可控制指标（t/a） | 污染物排放量（t/a） | 达标情况 |
| 生产废水总排放口 | 0 | pH值 | 6-9 | 6.8-7.0 | / | 0 | 达标 |
| 化学需氧量 | 100 | 18 | / | 0 | 达标 |
| 氨氮 | 15 | 0.268 | / | 0 | 达标 |
| 悬浮物 | 70 | 9 | / | 0 | 达标 |
| 总磷 | -- | 0.16 | / | 0 | 达标 |
| 石油类 | 5 | ND(0.06) | / | 0 | 达标 |
| 动植物油类 | 10 | 0.12 | / | 0 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 5.0 | ND(0.05) | / | 0 | 达标 |

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口名称 | 排放频率 | 排放方式 | 污染物名称 | 允许排放浓度（mg/m³） | 实际排放浓度（mg/m³） | 许可控制指标（t/a） | 污染物排放量（t/a） | 达标情况 |
| 立磨排气筒 | 间断 | 有组织排放 | 颗粒物 | 7.4 | 10 | / | / | 达标 |
| 1#磨机头 | 间断 | 有组织排放 | 颗粒物 | 4.6 | 10 | / | / | 达标 |
| 2#磨机头 | 间断 | 有组织排放 | 颗粒物 | 5.2 | 10 | / | / | 达标 |
| 1#磨机尾 | 间断 | 有组织排放 | 颗粒物 | 4.1 | 10 | / | / | 达标 |
| 2#磨机尾 | 间断 | 有组织排放 | 颗粒物 | 5.1 | 10 | / | / | 达标 |
| 2#包机 | 间断 | 有组织排放 | 颗粒物 | 6.4 | 10 | / | / | 达标 |
| 3#包机 | 间断 | 有组织排放 | 颗粒物 | 4.9 | 10 | / | / | 达标 |
| 4#包机 | 间断 | 有组织排放 | 颗粒物 | 5.4 | 10 | / | / | 达标 |
| 1#水泥库顶 | 间断 | 有组织排放 | 颗粒物 | 5.9 | 10 | / | / | 达标 |
| 3#水泥库顶 | 间断 | 有组织排放 | 颗粒物 | 7.1 | 10 | / | / | 达标 |
| 4#水泥库顶 | 间断 | 有组织排放 | 颗粒物 | 5.9 | 10 | / | / | 达标 |
| 5#水泥库顶 | 间断 | 有组织排放 | 颗粒物 | 6.7 | 10 | / | / | 达标 |
| 6#水泥库顶 | 间断 | 有组织排放 | 颗粒物 | 7.9 | 10 | / | / | 达标 |

附表3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 排污口名称 | 昼间噪声实际排放值dB（A） | 昼间噪声允许排放限值dB(A) | 夜间噪声实际排放值dB（A） | 夜间噪声允许排放限值dB(A) | 达标情况 |
| 噪声 | 厂界外北侧1m处 | 66 | 70 | 54 | 55 | 达标 |
| 噪声 | 厂界外东侧1m处 | 58 | 70 | 49 | 55 | 达标 |
| 噪声 | 厂界外南侧1m处 | 59 | 60 | 49 | 50 | 达标 |
| 噪声 | 厂界外西侧1m处 | 58 | 60 | 49 | 50 | 达标 |